|  |
| --- |
| **Электродвигатель ABB** |
| **M3KP 132 SMD 2 B3**  |
| **Ex de IIC T4 IE3** |
| 7,5 кВт, 3000 об/мин |
| IP55, IC411, Cl. F |
| 009 - Монтаж на лапах и фланце, большой фланец, IM 2001, фланец IEC, из IM 1001 (B35 из B3). |
| 181 - Паспортная табличка со стандартными значениями нагрузочной способности АББ для работы с приводами с регулируемой частотой вращения. Другие вспомогательные устройства для работы с приводами с регулируемой частотой вращения выбираются по мере необходимости. |
| 405 - Специальная изоляция при питании от преобразователя частоты. |
| 461 - Исполнение Ex d(e), группа II C. |
| 547 - Сертификат соответствия ТР/ТС 012/2011. Паспортная табличка электродвигателя на русском языке. |
| 813 - Датчики температуры поверхности на базе термисторов, температурный класс Т4, для двигателей, работающих с преобразователем частоты. |
|  |